*Move telescope|doMoveTelescope
control-drive|To move the telescope to the given local coordinates
press the '&gt;' button at the bottom of the screen.|
|input=Zenith distance (-100 - 100) [deg]/zd/|
|input=Azimuth (-290 - 80, N&#61;0, E&#61;90) [deg]/az/|
||
|Stop telescope||dodrivestop
