*Track Position|doTrackSource
control-drive|To move the telescope of the given source and wobble position
press the '&gt;' button at the bottom of the screen.|
|input=Wobble angle (0-360) [deg]/wobble/|
|input=Wobble offset (&gt;&#61;0) [deg]/offset/0.6/|
|select=Source name/source/Crab/Mrk 421/Mrk 501/1ES 1218+304/1ES 1959+650/1ES 2344+51.4/PKS 2155-304/H 1426+428/Dark Patch 3|
||
|Stop telescope||dodrivestop
