ein major device pro Karte

4 minor devices pro Karte:
    remote, ram, ctrl, dsp

Hardware-Typen (remote side):
    pci   (sis1100)
    vme   (sis3100)
    camac (sis5100)
    lvd   (FZJ/ZEL)

IOCTLs:

SIS3100_SETVMESPACE           struct vmespace
SIS3100_VME_PROBE             u_int32_t
SIS3100_VME_READ              struct sis1100_vme_req
SIS3100_VME_WRITE             struct sis1100_vme_req
SIS3100_VME_BLOCK_READ        struct sis1100_vme_block_req
SIS3100_VME_BLOCK_WRITE       struct sis1100_vme_block_req
SIS1100_LOCAL_CTRL_READ       struct sis1100_ctrl_reg
SIS1100_LOCAL_CTRL_WRITE      struct sis1100_ctrl_reg
SIS1100_REMOTE_CTRL_READ      struct sis1100_ctrl_reg
SIS1100_REMOTE_CTRL_WRITE     struct sis1100_ctrl_reg
SIS1100_PIPE                  struct sis1100_pipe
SIS1100_MAPSIZE               u_int32_t
SIS1100_LAST_ERROR            u_int32_t
SIS1100_IDENT                 struct sis1100_ident
SIS1100_FIFOMODE              int

SIS1100_IRQ_CTL               struct sis1100_irq_ctl
SIS1100_IRQ_GET               struct sis1100_irq_get
SIS1100_IRQ_ACK               struct sis1100_irq_ack
SIS1100_IRQ_WAIT              struct sis1100_irq_get

SIS1100_MINDMALEN             int[2]

SIS1100_FRONT_IO              u_int32_t
SIS1100_FRONT_PULSE           u_int32_t
SIS1100_FRONT_LATCH           u_int32_t

SIS3100_VME_SUPER_BLOCK_READ  struct sis1100_vme_super_block_req
SIS3100_WRITE_PIPE            struct sis1100_writepipe

SIS1100_DMA_ALLOC             struct sis1100_dma_alloc
SIS1100_DMA_FREE              struct sis1100_dma_alloc

SIS5100_CCCZ
SIS5100_CCCC
SIS5100_CCCI                  int
SIS5100_CNAF                  struct sis1100_camac_req
SIS1100_SWAP                  int
SIS3100_TIMEOUTS              int[2]

SIS1100_RESET
SIS1100_REMOTE_RESET
SIS1100_DEVTYPE               enum sis1100_subdev
SIS1100_DRIVERVERSION         int
